# 用户需求书

**一、项目概况**

为进一步规范日常零星标识、宣传制品采购，提高采购工作效率，降低采购成本，采购人（广州市番禺区何贤纪念医院）通过竞争性磋商的方式，分别确定两家不同的日常零星标识、宣传制品制作供应服务商。广州市番禺区何贤纪念医院现有三个院区：

子包1包含院区：

广州市番禺区何贤纪念医院（番禺区妇幼保健院）（院本部），地址：广州市番禺区市桥清河东路2号；

子包2包含院区：

番禺区妇幼保健计划生育服务中心，地址：番禺区市桥街盛泰路惠众街23号；

沙湾产科院区（沙湾人民医院），地址：广州市番禺区沙湾镇茂源大街12号。

**供应商需根据采购人要求，送货至指定地点。**

2.项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

本项目分2个子包进行采购，每个子包确定一家成交供应商，兼投不兼中。供应商必须就所投子包进行报价，同一子包不得分拆，详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **采购内容** | **数量** | **采购预算（万元）** | **服务期限** |
| 子包1 | 广州市番禺区妇幼保健院院本部零星标识、宣传制品及活动布置制作 | 1项 |  | 1年，从合同签订之日起算 |
| 子包2 | 妇幼保健计划生育服务中心、沙湾产科院区零星标识、宣传制品及活动布置制作 | 1项 |  |
| **合计（万元）** | | |  |  |

**二、采购项目总体要求**

1、本项目为单价包干项目，报价包括:所有产品的设计（需按采购人需求交付设计源文件）、包装、货物、运输、搬运、保险、缺陷修改费、专用工具费、税费、专利费、人工费、验收费、技术服务等费用（包括技术资料等的提供）、质保期保障等一切支出、代理服务费、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。如发生缺漏项视同已包含在报价中。

如遇特殊施工如高空作业，根据具体高度和安装难度，按不高于市场价标准收费。（报价人可按具体细化报价清单）



所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。每项日常零星标识、宣传制品需报单价，不得漏项，结算时按实际供货量进行结算，每项物品的报价不得超出单价限价。如报价单价超出单价限价，则视为无效报价。

2、供应商应对所投子包的磋商内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。供应商必须对所投子包进行整体报价，不得将同一个包的内容拆开报价，否则其报价将视为非实质性响应。

3、供应商成交后，采购人将视实际需要给供应商分配采购任务，不承诺每项物品的采购数量，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。

4、同一货物若实际尺寸与合同有差异的，原则上按面积或体积折算，或双方协商处理。

6、供应商应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由供应商承担。同时采购人将追究供应商的法律连带责任和经济赔偿。

7、采购人在院外（番禺区辖区内）组织相关活动时，供应商必须无条件配合，按要求制作并负责将所需物品运送并安装至采购人指定活动场地。

**三、采购项目内容及具体要求**

1、本项目采购内容包括日常零星标识、宣传制品（详见下表：项目清单，但不限于此清单，不在清单内的产品的限价由双方协商决定，结算不得高于市场价）。

2、服务期限：1年。若在服务期限内，采购金额达到预算金额，视作合同期结束；若服务期限到期，采购金额未达到预算金额，也视作合同结束。

3、供应商在响应文件中列明本项目采购物品的厂家、规格型号、单位、单价、质量等级、配件清单等，尽可能详细说明（见清单）。但是每个货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购，采购人没有义务确保每个货物品的采购数量，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。

4、供应商须承诺提供的所供货物必须是原装、全新的、型号、性能及质量指标符合或优于国家及磋商文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求，制作质量合格，要求图片内容清晰，色彩均匀，无重影、叠印和模糊现象。

5、项目设计要求：设计思路新颖，符合医院特点，且根据不同的科室特点及场地实际情况在设计中体现服务理念，满足形象宣传需求。供应商须按照采购人的要求对指定内容提供相关设计方案，如设计效果经多次修改仍无法达到采购人要求的，采购人有权拒绝支付此项工作涉及的费用。供应商需确保符合采购人的要求、按时按质供货，所有日常零星标识、宣传制品在正式制作前均须提交效果图或定稿样品给采购人确认。

6、供应商应加强人员安全教育和防范。如工作人员在合同期间出现人身安全事故均由供应商负责。

7、为便于与采购人就项目细节等方面进行适时沟通联系、及时处理和反馈，并使项目按质、按量、按时、有序实施，供应商应保证有固定专人负责联络工作，有一个完善且固定的策划和组织管理团队，供应商须在响应文件中详细列出服务本项目的人员名单或在本项目中拟任岗位。

8、由于零星标识、宣传制品种类繁多，如碰到采购人需求的物品不再生产，供应商应书面和采购人说明，并使用采购人提出的比需求性能更好的适配件代替，但价格不能高于市场价。

9、供货要求：

★（1）紧急供货需求，供应商应指派人员按采购人提出的要求按时完成制作、送货及安装。并送到采购人指定的地点；若采购人出现突发情况需加急制作，供应商应及时响应,在接到采购人电话或电子订单后在24个小时内完成制作安装，由采购人相关负责人对服务质量评价、验收并签字，否则采购人有权延期货款，直到所有货物签字确认后进行结账。

（2）供应商供应所有物品必须运到采购人指定的场地，由采购人的分管人员、供货商共同进行货物的验收，验收合格后签字确认。

（3）供应商须保证货物安装的牢固性、可靠性、安全性和更换的方便性，不得损坏项目现场任何装修饰面，文明安装，不准大声呼喊、喧哗，不准随便进入与工作无关的病房和医疗区域；整理工具、材料，安装现场清洁后才能离开项目现场。

（4）如发现供应商所提供货物的规格或者质量存在问题，或物品不能满足采购人需求时，供应商应及时与采购人沟通，在双方协商好的情况下，重新进行制作安装并由供应商承担相应费用。

10、响应时间及售后服务：

（1）供应商必须符合国家或行业管理部门政策规定的售后服务要求。供应商需在接到采购人需求通知后一小时内到达采购人指定地点进行现场踏勘、商讨，在24小时内完成设计交采购人进行确认，若设计难度较大，经与采购人商议并确定后，可往后延迟至48小时内交付采购设计图。采购人确认设计图之后按工艺工时完成制作，制作完成后一天内送货到采购人指定地点，并在到达指定地点后即刻完成安装。如出现突发情况需紧急制作安装，供应商需在接收订单后24小时内制作安装。

（2）在服务期内，如出现科室对制作物品、安装等进行投诉，并每月投诉量达3次及以上，经相关人员调查、核实将作出警告，并要求供应商立刻整改。如警告并要求整改后，供应商再次出现同样投诉问题达2次以上，采购人有权单方面终止合同，并选择其他供应商供货。供应商未能按合同供货或提供服务给采购人造成的直接损失，追究其经济赔偿。

（3）供应商提供三包服务，服务方式均为上门服务，由此所产生的一切费用均由供应商承担。

11、验收条款

★（1）配送货物必须按时按量按质送到采购人指定地点并安装，采购人按合同对商品进行认真验收，对不符合规格要求的商品，供应商必须无条件退换货物，并在约定时间内重新供应货物，如双方协商不成，采购方可选择另外一间公司供货，并且不承担供退货商品的损失；供应商未能履行磋商文件和合同所定事项,或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对供应商予以处罚，除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格；

（2）验收完毕后，相关采购人（具体使用方）、采购代表人（月末对账时核对签字）及供应商三方必须在货物收货清单（按采购方提供的格式）上签名确认，货物收货清单作为采购人支付货款的主要依据。

（3）验收应在采购人和供应商双方约定的检验期内按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它（如未按采购人签印的内容进行制作、装订、错漏、缺页、图像或字迹不清等）不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

（4）每次供货以具体使用方验收为主，若发现质量问题的，供应商负责免费重新制作并调换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

12.采购人提供的标识印记或中标供应商协助采购人设计的标识牌的知识产权均为采购人所拥有，因中标供应商设计的标识牌涉及侵权行为的，由中标供应商负责由此产生的法律责任及经济责任。

**四、质量保证**

★1、质保期：货物从验收合格之日起质保期1年，质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供应商不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费保修服务内，采购人仍可与供应商协商解决。

2、保修期内，供应商应提供及时、迅速、优质服务，迅速快捷地提供产品的备品备件。

3、保修服务方式均为供应商上门免费保修，即由供应商派员到货物使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

4、供应商应为采购人提供终身维修服务，质保期满后货物出现故障需更换配件，维修时只收取不高于市场价的零配件费用，免收其他费用。

5、若部分货物需要使用操作及说明的，供应商必须按采购人要求提供优质的培训服务，确保用户能够对产品有足够的了解和熟悉,能够独立进行日常操作,维护,保养和管理。

**五、付款方式**

1、结算方式：先供货后付款，供应商必须按照采购人的要求进行供货及服务，货款每季度结算一次,结算金额=成交单价\*实际采购数量。每次送货均需科室对服务质量进行评价，评价优等并由科室签字确认收货后，供应商才能全额领取对应货款。供应商每月30日前须将采购人确认已完成签收的清单汇总送给采购人相关负责人核对，以此作为结算依据。每季度结算货款前，供应商需开具正规等额发票交于采购人进行结算。

2、同一货物若实际尺寸与合同有差异的，若实际尺寸在正负10%以内的，原则上按成交单价结算，若实际尺寸超出10%的，按面积或体积折算，或双方协商处理。

**六、违约责任**

1、供应商应保证提供符合采购人需求的货物。不符合要求的货物有权拒绝验收，供应商必须无条件退货。因采购人供应货物出现质量问题给采购人造成损失的，采购人有权单方面终止合同，并追究其经济赔偿。

2、供应商应保证按采购人所要求的货物类型和数量进行供货，不得自行搭配和追加非采购人确认订购的货物，如有违反，须无条件退货，并以非订购货物的5倍金额支付违约金；同类情况出现3次及以上，采购人有权单方面终止合同，供应商未能按合同提供服务给采购人造成的直接损失，追究其经济赔偿。

3、超过规定期限的未到货的，采购人有权单方面取消相应订单，并可依法追究供应商以该项订购物品价格的20％作为违约金，同类情况出现3次及以上，采购人有权单方面终止合同，供应商未能按合同提供服务给采购人造成的直接损失，追究其经济赔偿。

4、供应商必须遵照采购人的管理及安排，按采购人每项零星标识、宣传制品的内容、质量、时间要求设计制作，所有的服务必须达到采购人的要求。如供应商未能满足采购人对制作质量及时间的要求，由此造成采购人经济损失的，采购人有权扣除供应商该项制作总费用的10%-15%作为违约金，同类情况出现3次及以上，采购人有权单方面终止合同，供应商未能按合同提供服务给采购人造成的直接损失，追究其经济赔偿。

5、成交供应商不得将本项目转包或分包给第三方管理，否则采购人有权解除合同。

**七、保密条款**

供应商在实施货物供货期间，不得将供货的实际数量、内容及供货地点泄露给其他企业或者个人，供应商必须指派相对固定的人员完成货物配送服务，货物配送人员必须遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录。

**八、样品要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格要求** | **数量** |
| 1 | 诊室三角牌 | 按用户需求书提供 | 1个 |
| 2 | 诊室平面门牌 | 按用户需求书提供 | 1个 |

**九、项目报价清单见附件**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(一)零星标识** | | | | | | |
| 合同号 |  | 名称 | 尺寸 | 工艺/材质 | 数量 | 单位 |
| 1 | **喷绘 制作类** | 横幅（含安装和拆除） | 横幅宽度59厘米以下 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 2 | 横幅宽度60厘米-69厘米 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 3 | 横幅宽度70厘米-89厘米 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 4 | 横幅宽度90厘米及以上 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 5 | 横幅宽度59厘米以下 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 6 | 横幅宽度60厘米-69厘米 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 7 | 横幅宽度70厘米-89厘米 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 8 | 横幅宽度90厘米及以上 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 9 | 横幅（不含安装和拆除） | 横幅宽度59厘米以下 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 10 | 横幅宽度60厘米-69厘米 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 11 | 横幅宽度70厘米-89厘米 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 12 | 横幅宽度90厘米及以上 | 机打丝印 | 1 | 米 |
| 13 | 横幅宽度59厘米以下 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 14 | 横幅宽度60厘米-69厘米 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 15 | 横幅宽度70厘米-89厘米 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 16 | 横幅宽度90厘米及以上 | 旗帜布印刷 | 1 | 米 |
| 17 | 室内背胶裱KT板/光亮板 | 0.3平方米以内 | 5厘KT板，包边 | 1 | 平方米 |
| 18 | 5厘KT板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 19 | 0.3平方米以上按实际计算 | 5厘KT板，包边 | 1 | 平方米 |
| 20 | 5厘KT板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 21 | 车贴/黑底车贴裱安迪板/PVC/雪佛板 | 0.3平方米以内 | 3厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 22 | 5厘安迪板/PVC/雪佛板，包边 | 1 | 平方米 |
| 23 | 5厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 24 | 0.3平方米以上按实际计算 | 3厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 25 | 5厘安迪板/PVC/雪佛板，包边 | 1 | 平方米 |
| 26 | 5厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 27 | 按实际计算 | 8厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 28 | 12厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 29 | 20厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 30 | UV打印/丝印安迪板/PVC/雪佛板 | 按实际计算 | 8厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 31 | 12厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 32 | 20厘安迪板/PVC/雪佛板，不包边 | 1 | 平方米 |
| 33 | 车贴裱优质亚克力 | 按实际计算 | 3厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 34 | 5厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 35 | 8厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 36 | 亚克力彩色正面/反面UV打印/丝印 | 按实际计算 | 3厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 37 | 5厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 38 | 8厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 39 | 背胶/相册纸喷贴 | 0.3平方米以内 | 背胶 | 1 | 平方米 |
| 40 | 0.3平方米以上按实际计算 | 1 | 平方米 |
| 41 | 户外背胶 | 0.3平方米以内 | 高精车身贴过膜 | 1 | 平方米 |
| 42 | 0.3平方米以上按实际计算 | 高精车身贴过膜 | 1 | 平方米 |
| 43 | 户外黑底车贴 | 0.3平方米以内 | 高精车身贴过膜 | 1 | 平方米 |
| 44 | 0.3平方米以上按实际计算 | 高精车身贴过膜 | 1 | 平方米 |
| 45 | 防水、防滑、耐磨地贴 | 按实际计算 | 磨砂PVC | 1 | 平方米 |
| 46 | 有折面金属地贴 | 50\*10\*0.1cm,折面2cm | 钛金属/蚀刻 | 1 | 个 |
| 47 | 平面金属地贴 | 50\*10\*0.1cm | 1 | 个 |
| 48 | 夜光地贴 | 按实际计算 | 3M反光膜+车贴+加厚地板膜 | 1 | 平方米 |
| 49 | 海报（不含安装） | 50\*70cm | 背胶/车贴/黑底车贴 | 1 | 张 |
| 50 | 60\*80cm | 背胶/车贴/黑底车贴 | 1 | 张 |
| 51 | 60\*90cm | 背胶/车贴/黑底车贴 | 1 | 张 |
| 52 | 海报（含安装） | 40\*60cm | 背胶/车贴/黑底车贴 | 1 | 张 |
| 53 | 50\*70cm | 背胶/车贴/黑底车贴 | 1 | 张 |
| 54 | 60\*80cm | 背胶/车贴/黑底车贴 | 1 | 张 |
| 55 | 60\*90cm | 背胶/车贴/黑底车贴 | 1 | 张 |
| 56 | 制度牌（安迪板） | 40\*60cm | 车贴裱5里安迪板（不包边） | 1 | 张 |
| 57 | 50\*70cm | 1 | 张 |
| 58 | 60\*90cm | 1 | 张 |
| 59 | 制度牌 | 40\*60cm | 车贴裱5里安迪板（包边） | 1 | 张 |
| 60 | 50\*70cm | 1 | 张 |
| 61 | 60\*90cm | 1 | 张 |
| 62 | 制度牌 | 40\*60cm | 车贴裱5里kt板/光亮板（包边） | 1 | 张 |
| 63 | 50\*70cm | 1 | 张 |
| 64 | 60\*90cm | 1 | 张 |
| 65 | 制度牌 | 40\*60cm | 车贴裱5里kt板/光亮板（不包边） | 1 | 张 |
| 66 | 50\*70cm | 1 | 张 |
| 67 | 60\*90cm | 1 | 张 |
| 68 | 550灯布喷绘 | 按实际计算 | 普精度灯布，打孔/不打孔 | 1 | 平方米 |
| 69 | 高精度灯布，打孔/不打孔 | 1 | 平方米 |
| 70 | 优质亚克力 | 按实际计算 | 2厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 71 | 3厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 72 | 5厘透明亚克力 | 1 | 平方米 |
| 73 | 卡槽 | 3厘优质亚克力 | A3 | 1 | 个 |
| 74 | A4 | 1 | 个 |
| 75 | A5 | 1 | 个 |
| 76 | 5厘优质亚克力 | A3 | 1 | 个 |
| 77 | A4 | 1 | 个 |
| 78 | A5 | 1 | 个 |
| 79 | 三角牌 | a4（单面尺寸） | 背胶裱5厘安迪板(双面) | 1 | 个 |
| 80 | 背胶裱5厘KT板(双面) | 1 | 个 |
| 81 | 5厘亚克力丝印/UV打印(双面) | 1 | 个 |
| 82 | 25cm\*12cm | 背胶裱5厘安迪板(双面) | 1 | 个 |
| 83 | 背胶裱5厘KT板(双面) | 1 | 个 |
| 84 | 5厘亚克力丝印/UV打印(双面) | 1 | 个 |
| 85 | 防撞条 | 15厘米高 | 户外高精+哑膜 | 1 | 个 |
| 86 | 字 | 水晶字 | 1米以下按厘米 | 3+5亚克力水晶字 | 1 | 厘米 |
| 87 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 88 | 亚克力字 | 1米以下按厘米 | 3厘亚克力 | 1 | 厘米 |
| 89 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 90 | 1米以下按厘米 | 8厘亚克力 | 1 | 厘米 |
| 91 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 92 | 1米以下按厘米 | 10厘亚克力 | 1 | 厘米 |
| 93 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 94 | 1米以下按厘米 | 12厘亚克力 | 1 | 厘米 |
| 95 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 96 | 1米以下按厘米 | 20厘亚克力 | 1 | 厘米 |
| 97 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 98 | PVC亚克力字 | 1米以下按厘米 | 3厘亚克力面板+底衬3厘PVC | 1 | 厘米 |
| 99 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 100 | 1米以下按厘米 | 3厘亚克力面板+底衬8厘PVC | 1 | 厘米 |
| 101 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 102 | PVC字 | 1米以下按厘米 | 3厘（彩色/白色）PVC | 1 | 厘米 |
| 103 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 104 | 1米以下按厘米 | 5厘（彩色/白色）PVC | 1 | 厘米 |
| 105 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 106 | 1米以下按厘米 | 10厘（彩色/白色）PVC | 1 | 厘米 |
| 107 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 108 | 发光字 | 1米以下按厘米 | 采用304不锈钢围边，表面拉丝+亚克力面板，内置高亮度防水LED模组+定时器+其他全部安装辅料 | 1 | 厘米 |
| 109 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 110 | 树脂发光字 | 1米以下按厘米 | 采用304不锈钢激光切割成型，围边拉丝，精工焊接成型，焊接缝无缝打磨，表面烤漆+环氧树脂面板材料浇筑成型，内置LED光源+其他全部安装辅料 | 1 | 厘米 |
| 111 | 1米以上按平方 | 1 | 平方米 |
| 112 | 介字贴 | 1米以上按平方 | 不干胶贴 | 1 | 厘米 |
| 113 | 1米以下按厘米 | 1 | 平方米 |
| 114 | 成品类打印 | 名片 | 9\*5.4cm | 300g冰白纸 | 200 | 张 |
| 115 | 500 | 张 |
| 116 | 1000 | 张 |
| 117 | 宣传册 | 21\*28.5cm | 封面300g铜版纸过膜，双胶装，内页157g铜版纸50P彩色 | 200 | 份 |
| 118 | 500 | 份 |
| 119 | 1000 | 份 |
| 120 | 单张 | A5 | 普通黑白双面打印（100张内） | 1 | 张 |
| 121 | 普通彩印双面打印（100张内） | 1 | 张 |
| 122 | 普通黑白双面打印（100张以上） | 1 | 张 |
| 123 | 普通彩印双面打印（100张以上） | 1 | 张 |
| 124 | 157g铜版纸/相纸覆光膜/哑膜 | 1 | 张 |
| 125 | 300g铜版纸/相纸覆光膜/哑膜 | 1 | 张 |
| 126 | A4 | 普通黑白打印 | 1 | 张 |
| 127 | 普通黑白双面打印（100张内） | 1 | 张 |
| 128 | 普通彩印双面打印（100张内） | 1 | 张 |
| 129 | 普通黑白双面打印（100张以上） | 1 | 张 |
| 130 | 普通彩印双面打印（100张以上） | 1 | 张 |
| 131 | 普通彩印过塑 | 1 | 张 |
| 132 | 157g铜版纸/相纸覆光膜/哑膜 | 1 | 张 |
| 133 | 300g铜版纸/相纸覆光膜/哑膜 | 1 | 张 |
| 134 | A3 | 157g铜版纸/相纸覆光膜/哑膜 | 1 | 张 |
| 135 | 300g铜版纸/相纸覆光膜/哑膜 | 1 | 张 |
| 136 | 普通黑白打印 | 1 | 张 |
| 137 | 普通彩印 | 1 | 张 |
| 138 | 普通彩印过塑 | 1 | 张 |
| 139 | 折页 | A5双面 | 157g铜版纸 | 200 | 份 |
| 140 | 500 | 份 |
| 141 | 10000 | 份 |
| 142 | 2000 | 份 |
| 143 | 2折/3折/4折，A4 | 157g铜版纸 | 50 | 份 |
| 144 | 200 | 份 |
| 145 | 500 | 份 |
| 146 | 1000 | 份 |
| 147 | 2000 | 份 |
| 148 | 200g铜版纸 | 200 | 份 |
| 149 | 500 | 份 |
| 150 | 1000 | 份 |
| 151 | 2000 | 份 |
| 152 | 2折/3折/4折，40\*20.8cm | 157g铜版纸 | 200 | 份 |
| 153 | 500 | 份 |
| 154 | 1000 | 份 |
| 155 | 2000 | 份 |
| 156 | 200g铜版纸 | 200 | 份 |
| 157 | 500 | 份 |
| 158 | 1000 | 份 |
| 159 | 2000 | 份 |
| 160 | 报刊 | 54\*39cm | 157g铜版纸共4P彩色正反面（设计排版+印刷、压痕） | 500 | 份 |
| 161 | 1000 | 份 |
| 162 | 五常法标签 | 3.5\*3.5cm | 不干胶贴 | 200 | 份 |
| 163 | 不干胶贴 | 500 | 份 |
| 164 | 不干胶贴 | 1000 | 份 |
| 165 | 不干胶贴 | 2000 | 份 |
| 166 | 8cm\*8cm | 不干胶贴 | 200 | 份 |
| 167 | 不干胶贴 | 500 | 份 |
| 168 | 不干胶贴 | 1000 | 份 |
| 169 | 不干胶贴 | 2000 | 份 |
| 170 | 10cm\*10cm | 不干胶贴 | 200 | 份 |
| 171 | 不干胶贴 | 500 | 份 |
| 172 | 不干胶贴 | 1000 | 份 |
| 173 | 不干胶贴 | 2000 | 份 |
| 174 | 15cm\*15cm | 不干胶贴 | 200 | 份 |
| 175 | 不干胶贴 | 500 | 份 |
| 176 | 不干胶贴 | 1000 | 份 |
| 177 | 不干胶贴 | 2000 | 份 |
| 178 | 不限形状，长端尺寸5cm以内 | 车贴 | 1 | 张 |
| 179 | 不限形状，长端尺寸5cm-15cm以内 | 车贴 | 1 | 张 |
| 180 | 不限形状，长端尺寸15cm-30cmcm以内 | 车贴 | 1 | 张 |
| 181 | 不限形状，长端尺寸30cm-42cm以内 | 车贴 | 1 | 张 |
| 182 | 三角形或方形最长边长5-8cm | 0.76PVC贴防水防晒 | 1 | 张 |
| 183 | 三角形或方形最长边长10-15cm | 0.76PVC贴防水防晒 | 1 | 张 |
| 184 | 三角形或方形最长边长16-20cm | 0.76PVC贴防水防晒 | 1 | 张 |
| 185 | 三角形或方形最长边长20-30cm | 0.76PVC贴防水防晒 | 1 | 张 |
| 186 | 不限形状，长端尺寸5cm以内 | 背胶裱3里进口亚克力机片 | 1 | 个 |
| 187 | 不限形状，长端尺寸5cm-15cm以内 | 背胶裱3里进口亚克力机片 | 1 | 个 |
| 188 | 展架器械 | 普通款80型门型展架 | 80\*180cm | 金属展架 | 1 | 个 |
| 189 | 普通款80型门型展架一套 | 80\*180cm | 金属展架+PVC展画 | 1 | 套 |
| 190 |  | 画面尺寸：80\*180cm | 立式落地式户外防风广告牌展示架 | 1 | 个 |
| 191 | PVC展画 | 80\*180cm | PVC展画 | 1 | 张 |
| 192 | 立式落地广告展架 | 画面尺寸50\*69.5 | 金属展架 | 1 | 个 |
| 193 | 画面尺寸42\*59.2cm | 金属展架 | 1 | 个 |
| 194 | 移动式双面加强款展架 | 画面尺寸240\*120cm | 金属展架 | 1 | 个 |
| 195 | 相框 | A4 | 实木相框 | 1 | 个 |
| 196 | 画框 | 40\*60cm | 桃木框 | 1 | 个 |
| 197 | 50\*70cm | 桃木框 | 1 | 个 |
| 198 | 不锈钢牌匾 | 30\*40cm | 不锈钢UV彩印 | 1 | 个 |
| 199 | 40\*60cm | 不锈钢UV彩印 | 1 | 个 |
| 200 | 30\*40cm | 不锈钢腐蚀 | 1 | 个 |
| 201 | 40\*60cm | 不锈钢腐蚀 | 1 | 个 |
| 202 | 金箔牌匾 | 30\*40cm | 金属面+红色木托板 | 1 | 个 |
| 203 | 40\*60cm | 金属面+红色木托板 | 1 | 个 |
| 204 | 铝合金拉网展架 | 230\*457cm | 铝合金 | 1 | 套 |
| 205 | 不锈钢支架 | 按实际计算 | 不锈钢 | 1 | 平方米 |
| 206 | 户外吸塑悬挂灯箱长方形 | 60\*90\*14cm | 亚克力面板、画面UV包边打印、铝合金框架、防水灯臬外壳、内置防水LED灯珠+电源+安装脚架 | 1 | 个 |
| 207 | 户外吸塑悬挂灯箱圆形 | 60\*60\*14cm | 1 | 个 |
| 208 | 活动布置 | 舞台桁架（租用） | 铝合金结构 | 方管衔架 | 1 | 米 |
| 209 | 舞台（租用） | 60\*854\*488cm | 地台+台阶+地毯 | 1 | 套 |
| 210 | 红色一次性地毯 | 按实际计算 | 无纺织造 | 1 | 平方米 |
| 211 | 空飘（租用） | 球直径250cm | 红色球+条幅 | 1 | 套 |
| 212 | 充气拱门（租用） | 直径80cm 长10m | 条幅印字+风机 | 1 | 套 |
| 213 | 音响（租用） | 适合现场环境 | 户外高级音响一套（全含） | 1 | 套 |
| 214 | 适合现场环境 | 室内音响 | 1 | 套 |
| 215 | 遮阳帐篷（租用） | 300\*300cm | 四脚遮阳 | 1 | 个 |
| 216 | 活动桌子+桌布（租用） | 80\*180cm | 多场合适用、简单便携、牢固耐用 | 1 | 套 |
| 217 | 80\*150cm | 1 | 套 |
| 218 | 活动凳子（租用） | 标准 | 有背靠凳子 | 1 | 个 |
| 219 | 标准 | 无背靠凳子 | 1 | 个 |
| 220 | 移动揭幕架（含幕布）（租用） | 白板高90\*120cm宽 | 高度可调揭幕架褶子帘头拉幕套装 | 1 | 个 |
| 221 | 仪式专用电子礼炮 | 80型 | 手动/遥控+彩灯+烟花音效 | 1 | 条 |
| 222 | 袖章 | 14 cm \*21 cm | 配扣针 | 1 | 个 |
| 223 | 手举牌 | 60cm\*30cm | 5mm安迪板裱背胶配不锈钢伸缩杆 | 1 | 套 |
| 224 | 手举牌 | 60cm\*30cm | 5mmKT板裱背胶配不锈钢伸缩杆 | 1 | 套 |
| 225 | 金属铝伸缩杆 |  | 铝合金 | 1 | 个 |
| 226 | 旗帜 | 尺寸：1.4m\*0.4m | 旗帜 | 1 | 面 |
| 227 | 1.4m\*0.4m（配长2.5m竹竿） | 旗帜+杆子 | 1 | 套 |
| 228 |  | 4号旗帜144cm\*96cm | 1 | 面 |
| 229 |  | 3号旗帜128cm\*192cm | 1 | 面 |
|  |  | 小计 | | | |  |
|  | **(二)固定标识** | | | | | |
| 230 |  | 通道道路指引牌（悬吊式） | 280\*35\*10cm | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、平整后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）内置正白LED模组灯，3mm乳白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容贴膜，方便更换，悬挂安装。 | 1 | 个 |
| 231 |  | 220\*30\*10cm | 1 | 个 |
| 232 |  | 210\*30\*10cm | 1 | 个 |
| 233 |  | 150\*30\*10cm | 1 | 个 |
| 234 |  | 分流投影灯 | 22.5\*14.5cm | 60-120W功率，LED广告投影灯，遥控操作，吸顶式安装。 | 1 | 个 |
| 235 |  |  | 单灯片（含更换） | 1 | 个 |
| 236 |  | 楼层索引 | 160\*55\*3cm | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作骨架及面壳，打磨、平整后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）楼层信息内容部分为可更换结构，文字图案信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 1 | 个 |
| 237 |  | 195\*60\*3cm | 1 | 个 |
| 238 |  | 功能区指引牌（门顶贴墙式） | 160\*55\*6cm | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、平整后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）内置正白LED模组灯，文字图案信息贴膜，信息面板可方便更换，贴墙安装。 | 1 | 个 |
| 239 |  | 步行梯中间层指引 | 170\*60\*5cm | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作面板，打磨、平整后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）文字内容四色丝印。 | 1 | 个 |
| 240 |  | 科室制度牌 | 60\*90\*2.5cm | 专用铝型材相框，面医院专用金属漆，四边可扳开方便随时更换信息内容喷绘，贴墙安装。 | 1 | 个 |
| 241 |  | 40\*60\*2.5cm | 1 | 个 |
| 242 |  | 室内宣传栏 | 240\*120\*8cm | 1.2mm 201#不锈钢激光切割成型制制作面板，精工焊接围边造型，内置40\*40mm镀锌方通骨架，打磨、平整后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）面镶6MM钢化玻璃，面盖两侧内置25公斤液压杆，可随时更换画面。 | 1 | 个 |
| 243 |  | 日志表 | 150\*120\*3cm | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作骨架及面壳，打磨、平整后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）信息部分采用专用磁吸瓷白板，文字内容可以随时涂擦和磁吸贴内容，安装卡槽。其他标识信息四色丝印。 | 1 | 个 |
| 244 |  | 诊室平面门牌 | 23\*45\*1.8cm | 12mm亚克力数控雕刻面板，1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型底板，打磨、平整后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)打磨、平整后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆）图案四色丝印，文字贴膜便于更换，贴墙安装 | 1 | 个 |
| 245 |  | 诊室三角牌 | 45\*13\*13cm | 精工造型灯箱骨架及面壳，打磨、平整后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)，数字信息镂空，信息面板磁吸方便更换，贴墙安装。 | 1 | 个 |
|  |  | 发光三角牌 | 45\*13\*13cm | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工造型灯箱骨架及面壳，打磨、平整后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)内置正白LED模组灯，数字信息镂空，信息面板磁吸方便更换，贴墙安装。 | 1 | 个 |
| 246 |  | 洗手间标识（灯箱） | 31\*50\*16cm | 10mm亚克力数控雕刻成型面板，打磨、平整后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），内置正白LED模组灯，文字及图案内容四色丝印。 | 1 | 个 |
| 247 |  | 消防疏散图 | 40\*30\*2.5cm | 8mm亚克力数控雕刻成型面板，底板1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，打磨、平整后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆）文字及图案内容四色丝印。 | 1 | 个 |
| 248 |  | 意见箱 | 32\*25.6\*13cm | 1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作箱体，打磨、平整后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆），文字丝印，底部开锁。 | 1 | 个 |
| 249 |  | 玻璃防撞带 | 高（15cm）/米 | 工程级墙面高清背胶画面，贴门安装。 | 1 | 个 |
| 250 |  | 井道标牌 | 10\*30\*0.5cm | 5mm亚克力数控雕刻成型面板，1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型底板，打磨、平整后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆）文字及图案内容丝印。 | 1 | 个 |
| **（三） 高空作业 （报价人可在此基础上细化报价）** | | | | | | |
| 序号 |  | **安装方式** | **高度** |  |  | 收费限价 |
| 251 |  | 安全绳 | 2层-5层 |  |  |  |
| 252 |  | 6层以上 |  |  |  |
| 253 |  | 租赁吊车 | 吊机臂的伸长数：18米内 |  |  |  |
| 254 |  | 吊机臂的伸长数：19米-28米 |  |  |  |
| 255 |  | 吊机臂的伸长数：29米-37米 |  |  |  |
| 256 |  | 吊机臂的伸长数：38米-48米 |  |  |  |
| **（四）其他标识拆除工费 （报价人可在此基础上细化报价）** | | | | | | |
|  |  | 半天/项 | | | |  |
| 257 |  | 一天/项 | | | |  |
|  |  | 小计 | | | |  |
|  |  | **总计** | | | |  |